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高速分切机技术参数及报价

Technical Specifications and Quotation for 

High-speed Slitting Machine
                 （线速800m/min）

              (Line Speed: 800 m/min)
一、高速分切(3.2m)机技术要求：Technical data
1、有效工作宽度：3600mm；

  Effective working width: 3600mm

机械速度：25～800m/min；

 Mechanical speed: 25～800m/min

分切宽度：最小100mm～最大3200mm；

Slitting width: Min. 100mm～Max. 3200mm

最大收卷直径：φ1200mm；

  Max. winding diameter: φ1200mm

最大放卷直径：≤φ3500mm；

Max. unwinding diameter: ≤φ3500mm

组成部分：有机架、主动放料架、分切复卷、涨力控制、计长、传动、电控等组成；

Composition: Machine frame, active unwinding stand, slitting & rewinding unit, tension control system, length counter, transmission system, electrical control system, etc.

7、机架结构：由整体钢板及部分结构件组成；
Machine frame structure:  made of integral steel plates and some structural parts.
8、复卷机构：由传动、复卷辊、压辊、计长等组成；

     Rewinder structure: composed of driving device, rewinder roller, press roller and length counter
放卷机构：由放卷架、传动、涨力控制等组成；

Unwinding Unit: Consists of unwinding stand, transmission assembly and tension control system

最高线速度：800m/min；

 Max. line speed: 800m/min

装机功率：收卷18.5kW×2＝37 kW，放卷18.5 kW；

Installed power: winder 18.5kW×2＝37 kW, unwinding motor 18.5kW
气涨轴：4（规格：放布3″1根，卷布3″3根）；

Air Shafts: 4 pieces (3" specification: 1 pc for unwinding, 3 pcs for winding)

分切上刀：配分切刀22把（MOTOKNIFE/MT-A850型）采用直线导轨固定上刀方便调整切刀位置；

Upper cutters: 22 pcs slitting knives (Model MOTOKNIFE/MT-A850)，mounted on linear guide rails for easy position adjustment

分切下刀：下刀(底刀)采用气胀轴固定方便调整切刀位置；

Lower cutters: fixed by air shaft for convenient position adjustment

各传动辊：动平衡精度G2.5；

 Driving rolls: dynamic balance G2.5

各传动辊：径向跳动量≤0.02mm；

 Driving rolls: radial run-out≤0.02mm

切边精度：±2mm；

Cutting precision: ±2mm

机器噪声：＜60分贝；

Machine noise level: ＜60 dB

纸管内孔规格：φ76mm（由需方提供）；

Paper tube inner core: φ76mm (to be supplied by the buyer)

分切克重：10∽180g/㎡；

Slitting gsm: 10∽180g/㎡

电控：一套(变频器、PLC均采用西门子品牌，低压电器采用西门子或施耐德品牌)；

Electrical control: one set(Inverters and PLC adopt SIEMENS brand; low-voltage electrical components adopt SIEMENS or Schneider brand)

拔轴机：选配(价格另计)；

Shaft Puller: Optional (Extra cost applies)

真空吸尘：选配(价格另计)；

Vacuum Dust Collection System: Optional (Extra cost applies)

价格：(壹佰柒拾捌万元整/台套) Price：
3.2m High-speed Slitting Machine: USD269000/Set FOB SHANGHAI
交货时间：合同生效后120天内交货。

Delivery Time :Delivery within 120 calendar days upon contract taking effect
附照片供参考：

Reference photos are attached for your review：
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