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Changzhou Wujin Guangyu Embossing Roller Machinery Co,. Ltd. 
Add: Mahang Street, Wujin Hi-tech Industrial Development Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Tel: +86 519 86701036 Fax: +86 519 86702056 Email: guangyu@js-guangyu.com www.js-guangyu.com


技术要求

Technical data
热风烘干系统（六位组合）： Hot air dryer (6 chambers)
1、烘箱形式：电加热方式加热空气，箱内空气循环；

dryer type: heating air by electric and circling in the tank

2、最高机械速度：250m/min

max speed: 250m/min

产品宽度：1600mm

    Fabric width: 1600mm
4、烘箱风量：风量大小可调

air capacity: adjustable
5、烘箱内胆：采用不锈钢材料（304）

inner tank: stainless steel (304)

6、烘箱内部导辊辊面开螺扩幅槽，避免布面打皱

The roller surface inside the oven is provided with screw expansion slots to prevent fabric wrinkling

7、箱体保温：箱体为外覆保温层结构

temperature reservation: with covers outside
8、排湿形式：自排式

moisture discharge: auto
9、循环风机：驱动电机功率  2.2Kw×6    13.2 kw

circling fan: motor power 2.2Kw×6    13.2 kw
10、加热系统：加热功率      36Kw×6      216 kw

heating system: power 36Kw×6      216 kw

11、牵引功率：1.5 kw

tracking power: 1.5 kw

12、烘箱温控：烘箱自动恒温控制

temperature control: auto control with constant temperature 

13、电控部分：电控一套（变频调速）

     Electric control: one set ( frequency control)
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